ΠΡΟΤΥΠΑ ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΠΙΜΟΛΥΣΜΕΝΟΥ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΓΙΑ ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗ

	ΔΕΙΓΜΑΤΑ
	PCDD/F – PCBs pg/g TEQ
	PAH ng/g

	VIRGIN
	0
	0

	DIOXIN 1/2MAX
	3
	

	DIOXIN 1MAX
	6
	

	PAH 1/2 MAX
	
	5 

	[bookmark: _GoBack]PAH 1 MAX
	
	10




	PCDD/F
	TEF
	PCBs
	TEF

	2,3,7,8 - TCDD
	1
	PCB-77
	0.0001

	1,2,3,7,8 - PeCDD
	1
	PCB-81
	0.0001

	1,2,3,4,7,8 - HxCDD
	0.1
	PCB-126
	0.1

	1,2,3,6,7,8 - HxCDD
	0.1
	PCB-169
	0.01

	1,2,3,7,8,9 - HxCDD
	0.1
	
	

	1,2,3,4,6,7,8 - HpCDD
	0.01
	
	

	OCDD
	0.0001
	
	

	2,3,7,8 - TCDF
	0.1
	PAHs
	

	1,2,3,7,8 - PeCDF
	0.05
	Benzo(a)Pyrene
	

	2,3,4,7,8 - PeCDF
	0.5
	Benzo(a)Anthracene
	

	1,2,3,4,7,8 - HxCDF
	0.1
	Benzo(b)Fluoranthene
	

	1,2,3,6,7,8 - HxCDF
	0.1
	Benzo(b)Chrysene
	

	2,3,4,6,7,8 - HxCDF
	0.1
	Chrysene
	

	1,2,3,7,8,9 - HxCDF
	0.1
	
	

	1,2,3,4,6,7,8 - HpCDF
	0.01
	
	

	1,2,3,4,7,8,9 - HpCDF
	0.01
	
	

	OCDF
	0.0001
	
	




